Инструкция по установке программы, в пристаку MAG 250 .

1) Флешка должна быть отформатированна в FAT32 и не более 8 гигабайт, распаковываем содержимое флешки чтоб получилось имя диска\mag250\\*.\*

2) Флешку вставляем в USB сзади приставки.

3) Перезапускаем приставку и удерживаем на дистанционном управлении (Д/У) кнопку <MENU> заходим в BIOS приставки

4) (Сбрасываем все настройки ) - в меню BIOS выбираем Def. Setting нажимаем ОК

5) Далее заходим в Upgrade Tools

6) Выбираем USB Bootstrap - со всем соглашаемся нажимая кнопку ОК - все пошла прошивка (по окончании прошивки, приставка перегрузится)

-=Attention!!! Внимание!!!=-

Во время прошивки не вытаскивайте флешку и не выключайте приставку, во избежания дополнения нового "кирпича" к вашему фасаду дома!

Все приставка полностью готова к работе.

P.S. "Все прошивки проверенные 100%"